Nom du levé:  Levé gravimétrique aéroporté dans la région de Matagami, Québec
Nom du Client:  Ministère des ressources naturelles et de la faune (MRNF) Québec

Livraison Finale des Données
27 Mars 2008

Datum: NAD83 UTM Zone 17N                                            DLV0384

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mailles en format Geosoft
==============
Tailles des cellules des mailles = 250 m

Nom                Unité             Description
-----             -------          --------------
GRVFA1800M.grd     mGal        Anomalie de gravité à l'Air Libre, 1800m - demi-longueur d'onde du filtre
GRVBG1800M.grd     mGal        Anomalie de Bouguer, 1800m - demi-longueur d'onde du filtre, 2.67 g/cc
FVDBG1800M.grd     mGal/km     Première Dérivée Verticale de l'anomalie de Bouguer, 1800m - demi-longueur d'onde du filtre, 2.67 g/cc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


FICHIER ASCII DES DONNEES DE LIGNES EN FORMAT GEOSOFT ( Grav.XYZ )
====================================================================

COL  NOM         FORMAT      UNITE      DESCRIPTION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   line           A10         -        Numéro de ligne
2   time           F10.2    secondes    Heure (en secondes après minuit)
3   X              F15.2       m        UTMX Est, NAD83 - UTM 17N
4   Y              F15.2       m        UTMY Nord, NAD83 - UTM 17N
5   lat            F15.7    degrés      latitude, NAD83
6   long           F15.7    degrés      longitude, NAD83
7   ralt           F10.2       m        Altitude radar
8   lalt           F10.2       m        Altitude laser
9   drape          F10.2       m        Surface de moulage du terrain
10  gpsz_rrl       F10.2       m        GPS-Z élévation au-dessus de l'GRS80 ellipsoïde (en temps réel)
11  gpsz_pp        F10.2       m        GPS-Z élévation au-dessus de l'GRS80 ellipsoïde (après traitement)
12  gpsz_fin       F10.2       m        GPS-Z élévation au-dessus du niveau moyen de la mer (après traitement)
13  rater          F10.2       m        Modèle Altimétrique Numérique (MAN) selon les données de l'altimètre radar
14  later          F10.2       m        MAN selon les données de l'altimètre laser
15  bter           F10.2       m        MAN selon les données SRTM (utilisé pour la correction des données gravimétriques)
16  fx             F12.2     mGal       Accéléromètre -X du gravimètre
17  fy             F12.2     mGal       Accéléromètre -Y du gravimètre
18  fz             F12.2     mGal       Accéléromètre -Z du gravimètre
19  az             F12.2     mGal       Accélération GPS -Z
20  gvraw          F12.2     mGal       Données brutes de la gravité (fz-az)
21  gvlat          F12.2     mGal       Données de gravité corrigées pour l'effet de latitude, non-filtées
22  gveot          F12.2     mGal       Données de gravité corrigées pour l'effet d'Eotvos, non-filtées
23  gvfa           F12.2     mGal       Anomalie de gravité à l'Air Libre, non filtrées
24  gvfa100s       F10.2     mGal       Anomalie de gravité à l'Air Libre, avec filtre de ligne d'une longueur d'onde totale de 100s
25  gvfal100s      F10.2     mGal       Anomalie de gravité à l'Air Libre, avec filtre de ligne d'une longueur d'onde totale de 100s, nivelée par ajustement des intersections
26  sbcor          F10.2     mGal       Anomalie de Bouguer Simple, 2.67 g/cc
27  eccor          F10.2     mGal       Correction pour la courbature de la terre
28  tercor         F10.2     mGal       Correction de terrain
29  gvbgl100s      F10.2     mGal       Anomalie de Bouguer, 2.67 g/cc, avec filtre de ligne d'une longueur d'onde totale de 100s, nivelée par ajustement des intersections
30  gvfal1800      F10.2     mGal       Anomalie finale  de gravité à l'Air Libre, avec un filtre spaciale d'une demi-longueur d'onde de 1800m
31  gvbgl1800      F10.2     mGal       Anomalie finale  de Bouguer; pour le densité 2,67 g/cc, avec un filtre spaciale d'une demi-longueur d'onde de 1800m
32  date_gsc       A10         -        date JJ MMAAAA (exemple : 31012008)
33  flt            A4          -        Numéro de vol

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notes:

- Les valeurs nulles sont représentées par un "*"

- 100s est longueur d'onde totale du filtre utilisé sur les lignes de vols = 100s est le point central de la longueur d'onde totale,
                              avec une passe de 0% à 75s, et de 100% à 150s

- 1800m est la demi-longueur d'onde du filtre spatiale utilisé sur les mailles = 3600m est le point central de la longueur d'onde totale,
                             avec une passe de 0% à 2700m, et de 100% à 5400m

- Format du numéro de lignes dans la cologne est XXXX.YZ ou:
     XXXX est le numéro de ligne (3-chiffres pour les lignes de contrôles et 4-chiffres pour les lignes de traverses)
     Y indique le numéro de section, utilisé dans le cas ou les lignes planifiées sont coupées en segments en raison de - soit la forme du périmètre de la zone
        de survole ou des restrictions à l'intérieur de la zone, etc. (0 est la première section, 1 est la deuxième section, etc.)
     Z indique les revoles, ou les lignes partielles, survolées pour compléter une ligne de vol donnée (0 est la première ligne de vol, 1 est la première ligne revolée, etc.)

- Les lignes de testes sont numérotées en 80xx.yy ou xx est le numéro de vol, yy est
  le passage le long de la ligne de test pour le vol données (.01 pour le premier passage,
  .02 pour le second passage).  Les données des lignes de testes ne sont pas soumisent à une
  filtration spaciale la ligne de teste est disposée en dehors du perimetre de la maille du levé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Levé survolé et données compilées par:

Sander Geophysics Ltd.
260 Hunt Club Road
Ottawa ON  K1V 1C1
CANADA
Tel      : +1 613 521 9626
Fax      : +1 613 521 0215
Courriel : info@sgl.com
Web      : www.sgl.com
