LEVÉ GRAVIMÉTRIQUE AÉROPORTÉ À L'OUEST DE MATAGAMI 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Géologie Québec

Publication : DP-2008-02

Mai 2008

La présente publication contient :

1) Un document d’informations générales : «Rapport final_DP 2008-02.pdf»

2) Un répertoire «CARTES» :

	Les cartes sont à l'échelle du 1/50 000 (32E14, 32E15, 32E16, 32L02 et 32L03) 
	et disponibles en format PDF et PostScript; elles représentent:
	a) l'anomalie de Bouguer 			et b) la Dérivée première verticale de l'anomalie de Bouguer
	BOU-E14		DP-2008-02 C001		FVB-E14		DP-2008-02 C006
	BOU-E15		DP-2008-02 C002		FVB-E15		DP-2008-02 C007
	BOU-E16		DP-2008-02 C003		FVB-E16		DP-2008-02 C008
	BOU-L02		DP-2008-02 C004		FVB-L02		DP-2008-02 C009
	BOU-L03		DP-2008-02 C005		FVB-L03		DP-2008-02 C010

3) Un répertoire de données numériques « DONNÉES profils et mailles » :

     - Le fichier en format xyz (ASCII) des données numériques (profils),  «Grav.xyz»
     - Les fichiers mailles (cellules de 250 m):
	a) Anomalie de gravité à l'Air Libre, avec filtre d'une demi-longueur d'onde de 1800m = «GRVFA1800M.grd»
     	b) Anomalie de Bouguer, avec filtre d'une demi-longueur d'onde de 1800m et une densité de 2,67 g/cc = «GRVBG1800M.grd»    
	c) Première dérivée verticale de l'anomalie de Bouguer, avec filtre d'une demi-longueur d'onde de 1800m et 
	une densité de 2,67 g/cc = «FVDBG1800M.grd»
     - Un fichier texte en français et en anglais qui détaille les spécifications des données mailles et profils
       = «note-français.txt» et «note-english.txt»
